|  |
| --- |
| Безимени-1  **Общество с ограниченной ответственностью**  **«Компания Импорто»**  **(OOO «Компания Импорто»)** |
| Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, офис 301  Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, офис 301  Тел/факс: (4162) 237-657; E-mail: [info@rktp-trade.ru](mailto:info@rktp-trade.ru), <http://www.rktp-trade.ru>  ИНН 2801190734, КПП 280101001, ОГРН 1132801010286, ОКПО 10340398  р/с 40702810400000079066, к/с 30101810300000000765  в *ОАО**"Азиатско-тихоокеанский банк"*  в г. Благовещенске  БИК 041012765, ОГРН 1022800000079  Директор Аникина Инна Александровна  Исполнительный директор Жаров Валерий Николаевич |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Предлагаем к поставке электроштабелер с откидной платформой оператора с высотой подъема 3 м и грузоподъемностью 1,5 т. Цена на условиях «склад Благовещенск» – 255 000 руб. (цена действительна в течение 10 банковских дней).



Схема платежей: Первый платеж в размере 60 % суммы Договора для оплаты заказа на заводе, 30 % – по факту готовности товара на заводе, оставшиеся 10 % - по факту таможенной очистки товара и предоставления отсканированного варианта таможенной декларации.

Срок поставки на условиях « Склад Благовещенск » - 30 календарных дней с даты зачисления первого платежа на расчетный счет Поставщика. Дополнительные условия согласовываются Сторонами при подписании Договора поставки.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Высота | 2150 |
| Высота мачты, сложенной, мм | 1850 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Расстояние между вилами и землей при полном опускании, мм | 90 |
| Размер вил, мм | 1000x140x50 |
| Минимальная ширина вил, мм | 280 |
| Внешняя ширина вил, мм | 700 |
| Внутренная ширина вил, мм | 420 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1550 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 4/6 |
| Скорость подъема (с грузом /без груза), м/мин. | 90/130 |
| Максимальное преодоление уклона с грузом /без груза, % | 7/9 |
| Шины | полиуретан/pu |
| Вес, кг | 900 |
| Напряжение батареи, V/AH | 24V/240AH |
| Рабочее время батареи, ч | 6-8 |
| Система управления | Curtis |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Двигатель привода, кВт | 1,2 |